附件3

相关设备和试剂清单

（1）电子分析天平（采用GB/T14233.1-2008中重量法配制环氧乙烷标准贮备液时，精度要求万分之一及其以上）；

（2）气相色谱仪；

（3）移液管（或移液枪）；

（4）容量瓶；

（5）样品萃取容器；

（6）有证环氧乙烷标准物质。